위험성평가 설명 및 작성방법 [대상 : 광주광역시교육청 소속 교직원]

2025. 3.

안전총괄과

Ⅰ

위험성 평가

1	위험성평가 목적

학교(기관)에 종사하는 교직원의 안전보건 확보를 위하여 사업주와 종사자 스스로 자신이 일하고 있는 사업장에서 유해·위험성을 찾아내어, 상황에 맞게 개선하는 위험성평가 제도를 이해하고 실시함으로써 사업장 자체의 안전보건을 확보하는데 그 목적이 있다.

2	법적근거

□  산업안전보건법 외

① 산업안전보건법 제36조 (위험성평가의 실시)

② 산업안전보건법 시행규칙 제37조 (위험성평가 실시내용 및 결과의 기록·보존)

② 고용노동부 고시 제2024-76호 (사업장 위험성평가에 관한 지침)

□  중대재해처벌법

① 중대재해처벌법 제4조(사업주와 경영책임 등의 안전 및 보건 확보의무)

② 중대재해처벌법 시행령 제4조 제3항(유해·위험요인 확인하는 절차 등)

3	적용범위

□ 적용범위 : 교육청 소속 전 직종

공무원(교원포함), 급식, 청소(미화), 시설관리, 경비, 통학보조, 과학실무사, 심리상담사, 행정실무사, 돌봄교사, 수련지도사 등 전 직종

4	위험성평가 방법

□ 위험성평가 실시 계획(규정)

가. 위험성평가 종류 및 시기

① 최초 평가 : 신규 현장 및 새로운 업무가 도입되었을 경우

② 정기 평가 : 최초 평가 이후 매 1년마다 정기적인 평가 [학교(기관)해당]

[최초작성일기준에서 1년마다 작성 ☞ 25년 3월 위험성평가 작성시 26년 2월이내까지 작성]

③ 수시 평가 : 기계기구의 도입, 작업내용 변경 및 산업재해 발생한 경우

나. 위험성평가 절차

① 사전준비: 위험성평가 실시규정 작성, 평가대상 선정, 평가에 필요한 각종 자료 수집

② 유해·위험요인 파악: 사업장 순회점검 및 안전보건 체크리스트 등을 활용하여 사업장 내 유해·위험요인을 파악

③ 위험성 추정: 유해·위험요인이 부상 또는 질병으로 이어질 수 있는 가능성 및 중대성의 크기를 추정하여 위험성의 크기를 산출

④ 위험성 결정: 유해·위험요인별 위험성 추정 결과와 사업장에서 허용 가능한 위험성 기준을 비교하여 추정된 위험성의 크기가 허용 가능한지 여부를 판단

⑤ 위험성 감소대책 수립 및 실행:

위험성 결정 결과 허용 불가능한 위험성을 합리적으로 실천 가능한 범위에서 가능한 한 낮은 수준으로 감소시키기 위한 대책을 수립하고 실행

⑥ 기록유지 및 유해·위험정보의 게시, 주지: 위험성평가 결과를 기록 및 보존하여 근로자에게 주지시킴

다. 위험성평가 참여자(해당업무 단위)

① 관리감독자(확인자)

② 분임관리감독자(평가담당자)

③ 해당 작업 근로자

□ 위험성평가 작성방법

가. 위험의 관리

① 업무 중 발생할 수 있는 위험요인을 확인한다.

② 위험요인 중 실제 발생할 수 있는 사항을 선정하여 관리방법의 효율성과 예측되는 결과를 고려 후, 위험성을 평가한다.

③ 학교에 설치된 시설·기계·기구의 결함 및 불안전상태를 평가한다.

나. 위험크기인 위험성은 두 가지 부분으로 구성

① 확인된 위험에서 기인하는 가능한 사고/질병의 예견된 중대성(강도)

② 현재 위험관리 수준을 고려한 사고/질병의 발생 가능성(빈도)

다. 위험성(위험정도)의 관리

① 결정된 위험수준을 기초로 현재의 위험성은 받아들일 수 있는 수준으로 위험 수준을 줄여야 한다.

② 중대위험 수준을 적어도 경미수준 위험으로 낮춰야 한다.

③ 이러한 위험성을 줄이는 작업은 과학적이고 경제적이어야 한다.

라. 위험성평가의 기준

① 사고의 중대성(강도)

강도수준	셜 명
대(3)	사망, 중대한 상해, 생명을 위협하는 직업성질병 초래위험 (절단, 큰 골절, 복합 상해, 직업성암, 급성 중독 등)
중(2)	의학적인 치료를 요하는 상해 또는 장애를 일으키는 질병 (열상, 화상, 결림, 작은 골절, 피부염, 난청, 작업관련성 근골)
소(1)	아차사고, 무상해, 응급조치를 요하는 상해/질병 초래위험 (타박상, 염증, 일시적인 불편함에서 오는 질병 등)

※ 발굴한 위험요인이 사고발생으로 연결될 경우 발생할 수 있는 상해정도에 대한 평가

② 발생 가능성(빈도)

빈도수준	설 명
대(3)	일반적 또는 반복적으로 발생(일일작업 등)
중(2)	발생 가능성 있음(주 1회 정도)
소(1)	거의 없음(몇 개월 1회 정도)

※ 발굴한 위험요인이 사고발생으로 이어질 가능성에 대한 평가

③ 위험성 추정표

중대성(강도) 가능성(빈도)	대(3)	중(2)	소(1)
대(3)	중대(9)	중대(6)	미미(3)
중(2)	중대(6)	경미(4)	미미(2)
소(1)	미미(3)	미미(2)	미미(1)

※ 1.위험성=중대성×가능성   2. 미미=현상유지(또는 조치), 경미=개선, 중대=즉시조치

④ 위험성 결정

위험성수준	위험성 수용여부	관리기준	권장 활동 및 방법
1∼3 (미미)	수용	현재상태 유지 (또는조치)	• 부가적인 위험관리 방법은 필요하지 않으나,평가된 위험수준이 정확하도록 자주 검토되어져야 함 ※ 허용 가능한 위험으로 별도의 개선방법 없음 (위험에 대한 현재의 안전조치를 계속 유지)
4 (경미)	부분 수용	개선	• 부여된 작업 환경내에서 위험수준을 줄일 수 있도록 주의 깊은 위험성 평가 필요 • 표지 및 작업 절차 등 관리적 위험관리 방법의 실행이 부분적으로 필요 • 작업부하 등에 대한 세심한 주의 및 조치가 필요
6∼9 (중대)	불수용	즉시개선 ※ 고위험작업 작업 전 개선 필요	• 작업이 시작되기 전에 고위험수준을 적어도 중간 위험정도로 줄여야 함 • 임시 위험관리 조치를 해서는 안되며 위험관리 방법은 개인보호구 또는 설비에 지나치게 의존해서는 안되며 공학적인 방법이 우선되어야 함 • 가급적 위험원은 작업시작 전에 제거해야 함 • 작업시작 전부터 관리자에 의한 작업단계별 관리가 요구됨

□ 업무별 유해·위험 요인파악 및 개선대책 (예시)

가. 교직원 업무

소공정명	유해 ․ 위험요인	개선방법(재해예방대책)
공통 사항	겨울철 교실내 개인온열기구로 인한 전기화재 교내 이동시 빙판길 넘어짐 학교비품운반도중 계단에서 넘어짐 학교증축공사구간 통행중 낙하물에 의해 맞음 학교주차장 이동도중 후진하는 차량과 부딛힘 교내 복도 이동중 미끄러짐으로 인한 넘어짐 체육활동중 과도한 행위로 인한 사고 교내 복도이동중 뛰어가다 사람과 부딛힘 사고 학교공사구간 이동도중 걸려넘어짐 전기콘센트 사용도중 노후화로 인한 누전사고 무리한 전기코드 연결로 인한 화재발생	자리이탈시 온열기구 전원 OFF 확인 결빙상태확인후 염화칼슘살포 2인1조 운반(지속적인 교육실시) 안전시설설치요구 및 통행로 변경 교내안전사항 지속적으로 교육실시 바닥청소시 물기제거 확인 무리한 체육활동 금지(교육적방안) 직원회의 및 기타협의시 중점적 교육 학교공사 구간내 통행로 확보 확인 주기적인 점검 및 노후화 콘센트, 전선 즉시교체 콘센트에 다중 전기코드를 연결하여 사용금지
산업 실습 교육	용접실습실의 환풍기가 고장난 상태로 방치되어 배기상태 불량 실습작업도중 손상된 전기피복선에 감전사고 발생 가연성물질 주변에서 작업도중 불꽃이 옮겨붙어화재발생위험 각종 산업기계 작동중 손가락 또는 신체 일부 끼임사고 실습도중 날카로운 부위에 신체 베임 사고발생 유증기 및 휘발성액체로 인한 폭발사고 무거운 실습도구를 옮기던 도중 떨어트려 발등에 찍힘 사고 날카로운 도구를 사용하여 실습하던 도중 찔림 부품가공작업중 쇳조각이 비산되어 눈에 들어감 사다리를 이용한 작업 또는 이동중에 떨어짐 선반위에 불안전하게 쌓여진 물건이 떨어져 신체에 맞음	고장난 환풍기 즉시교체 손상된 피복선 즉시교체 작업주변 가연성물질 격리, 소화기비치 작동전 예방교육 및 기계의 안전장치 정상작동여부 확인 베임위험이 있는 실습인 경우 보호장갑등 안전보호구 착용 및 비치완료 밀폐작업여부 및 환기장치가동여부 확인 무거운 실습도구를 운반시에는 2인1조운반 및 필요시 개인보호구 착용 안전수칙에 대한 교육실시 및 베임방지장갑등 착용 비산되는 작업시 보안경등 보호구 지급 및 착용확인 2인1조 작업실시, 사다리위 불안전한 행동 금지 선반위 적재시 정리정돈 및 무거운물체 상부적재 금지

소공정명	유해 ․ 위험요인	개선방법(재해예방대책)
과학 실습실	실습도중 화학물질이 눈에 들어감 실험도중 화학반응으로 인한 화재발생 보안경,마스크등 보호구 미착용으로 인한 사고발생 실험후 뒷정리도중 폐약품이 유출되어 피부접촉 및 흡입 수은온도계관련 실험도중 수은누출로 사고발생 노후화된 실습도구를 사용하던도중 파손되어 베임,찔림사고 실험후 폐약품, 폐시약 처리하던중 누출사고	실습에 필요한 안전보호구 비치 및 착용 가까운곳에 특수소화기등 안전용품비치 보호구비치여부 및 착용여부 확인 폐약품은 전용보관함에 보관하며, 개인보호구 착용후 작업실시 수은온도계 보관시 전용밀폐함에 보관관리실시 실습도구 사전점검을 통한 교체 및 폐기처분 실험전 안전교육전파 및 운반중 안전보호구 착용
방과후 교실 심리 상담 청소년 수련장 공연장 수영장	방과후교실 과정중 무리한 행동으로 인한 타박상 및 넘어짐 학부모 상담과정중 과도한 스트레스로 인한 우울증 해양실습 및 청소년 수련과정중 선박탑승시 흔들림에 의한 넘어짐등 해양실습과정중 갑작스런 심장마비로 인한 물놀이 사고 수영장 교육과정중 실내 이동중 미끄러짐으로 인한 넘어짐 무대공연준비도중 조명교체작업을 위해 고소작업중 추락사고위험 무대조명교체작업중 상부에서 조명기구가 떨어져 하부근로자 타격 공연장내 전기합선으로 인한 화재발생 A형사다리위에서 무대보수 작업도중 떨어짐 청소년 체험학습중 전기시설사용중 감전사고	필요시 사전안전교육 및 주변 정리정돈 실시 해당교사의 심리상담프로그램 운영 및 지원 위험도가 낮아 현재상태유지(교육실시등) 실습전 충분한 스트레칭 실시 및 기저질환여부 확인 필요시 미끄럼방지슈즈착용 및 안전표지판 설치등 고소작업전용 리프트사용 또는 2인1조 사다리 작업 실시 조명기구작업시 하부통제 실시 및 감시자 배치 무분별한 콘센트연결사용 금지 및 누전차단기 정상작동여부 확인 2M이내 고소작업시 2인1조 및 전도방지장치 설치 여부 확인, 2M이상 고소작업 전용리프트 사용 전원케이블 피복손상여부확인 및 콘센트파손여부 확인
특수 교육	학생지도과정중 돌발사고로 인한 넘어짐(부딛힘) 통학실무사 방과후 통학지도를 하던도중 차량계단에서 넘어짐 통학차량 승,하차시 문틈에 손가락 끼임사고 운행중인 통학차량내에서 학생지도과정중 급정거로 인한 넘어짐 ※이하 공통사항 참조	현상태유지 (필요시 안전조치) 차량이동중에 대한 안전교육 실시 출입문주위에 안전표지(끼임방지)부착 출발전 학생지도 및 안전밸트등 확인 이동중에는 가급적 좌석이탈금지 ※이하 공통사항 참조

나. 급식 업무

① 재료 검수 및 분류 보관

소공정명	유해 ․ 위험요인	개선방법(재해예방대책)
재료검수 및 분류보관	운반할 식자재를 과적재하거나 편하중이 발생하여 낙하 운반통로에 방치된 적재물에 걸려 넘어짐 작업장 바닥의 돌출부위 또는 트렌치 등에 이동대차가 걸려 넘어짐 운반통로 상의 구조물, 장애물 또는 보행자와의 충돌 뜨거운 식자재 등을 운반하던 중 넘치거나 쓰러져 화상 식자재의 상·하차작업에 따른 요통 등 근골격계질환 선반에서 물건을 꺼내던 중 물건이 근로자에게 떨어져 맞음 의자 등을 밝고 올라가 물건을 꺼내던 중 떨어짐 이동 중 선반에 걸려 넘어짐 냉장·냉동고 주위 물기로 인한 미끄러짐 냉장·냉동고 안에서 문을 열지 못해 작업자 저 체온증 및 동상 중량물 운반작업 시 근골격계 질환	운반경로의 바닥상태는 평탄여부확인, 과적재방지 및 적재방법 확인 운반 경로내에 장애물이 없도록 하고, 충분한 폭과 너비를 확보 작업장의 바닥 돌출부, 요철부, 배수로 덮개 설치상태 등을 미리 점검 이동식대차 사용 시 바퀴 및 본체의 이상 및 손상여부 수시확인 철재 외함 등 날카로운 부분의 베임, 찔림 방지를 위한 보호대 설치 무거운 식자재 운반 시 2인1조 작업 실시 식자재 운반카트에 적재 시 편하중이 발생하지 않도록 안전한 적재 미끄럼방지 장갑, 미끄럼방지 장화 등 개인보호구를 반드시 착용 선반은 작업자가 손을 뻗어 안전하게 닿을 수 있는 높이까지만 사용 선반위의 물건을 내릴 경우 안전한 작업발판 사용 선반은 평평하고 안정된 장소에 설치 선반 설치 시에는 충분한 강도의 재질을 사용 사다리 작업 시 2인 1조 작업 냉장·냉동고 출입문

② 전처리

소공정명	유해 ․ 위험요인	개선방법(재해예방대책)
조리용 칼에 의한 전처리	손이나 손가락 등을 베임 뾰족한 칼날 끝부분에 찔림 떨어지는 칼에 발등이 찔리거나 하체를 다침	작업에 적합한 칼과 도마를 사용 음식 조리 시 칼질이 잘 되도록 칼날을 날카롭게 유지 냉동 식자재 작업시 충분히 해동시킨 후 작업 실시 절단, 다듬기, 뼈 발라내기를 할 때는 자신의 몸 바깥쪽으로 절단 칼꽂이 등을 이용한 작업대 정리정돈 철저 쇠그물 앞치마나 베임방지용 장갑 등 개인보호구 착용
설비에 의한 전처리 (야채절단기, 파절기, 감자탈피기, 다짐기)	이물질 제거작업시 칼날 등에 베임 전원을 차단하지 않고 이물질 제거 등 청소작업 시 손 협착 젖은 손으로 플러그를 콘센트에 꽂는 중 감전 본체 절연파괴 등으로 인한 누전에 의한 감전 기계기구 작동 중 진동에 의한 설비 낙하 야채를 절단기에 투입작업 시 장갑과 함께 손이 감김 파절기내 회전하는 칼날뭉치나 내부통에 손이 감김 파절기 투입구(깔대기) 제거 후 작업 중 손이 끼임	□ 작업 전 투입구에 이물질이나 손상부위가 없는지 상태확인 칼날에 마모나 균열 등의 이상이 없는지 점검 비상정지 스위치 설치 및 작동상태확인 야채 가공기계의 접지 실시 누전차단기(정격감도전류 30mA이하, 작동시간 0.03초 이내) 설치 절연피복 손상여부 절단기 사용 시 고무장갑, 면장갑 등의 착용금지 파절기 투입구(깔대기) 제거 금지 끼임 주의 등 경고표지 부착 □ 작업 중 젖은 손으로 탈피기 스위치 조작금지 재료투입 시 투입봉 등 기구사용 이물질 제거작업 시 반드시 전원차단 후 작업실시 □ 작업 후 청소작업시 전원을 완전히 차단시키고 전원부에 물이 들어가지 않도록 주의 칼날 교체 또는 세척 시 칼날에 베이지 않도록 절상방지 장갑을 착용

공정명	유해 ․ 위험요인	개선방법(재해예방대책)
설비에 의한 전처리 (반죽기,제면기)	손으로 재료를 밀어넣을 때 손 감김 작업 중 옷소매 등이 회전날에 감김 전원을 차단하지 않고 이물질 제거 등 청소작업 시 손 감김 제면기 상부 롤러 덮개를 제거한 상태로 작업 중 협착 동력전달부 신체접촉으로 인한 감김 본체 절연파괴 등으로 인한 누전에 의한 감전	□ 작업 전 반죽기 및 제면기의 각 부분 작동이상 유무 확인 반죽기 회전축 보호커버 설치(버티칼 타입) 재료(반죽) 입구/출구를 제외한 나머지 맞물림 위험이 있는 부위에 보호가드 설치 상부덮개 개방 시 즉시 전원이 차단될 수 있도록 전기적 연동장치(인터록) 설치 비상정지장치 설치 반죽기 및 제면기의 접지실시 젖은 손으로 플러그 및 스위치 조작 금지 누전차단기(정격감도전류 30mA이하, 작동시간 0.03초 이내) 설치 절연피복 손상여부 확인 및 손상시 절연보강 □ 작업 중 재료투입 시 누름봉 등 기구사용 이물질 제거작업 시 반드시 전원차단 후 작업실시 □ 작업 후 청소작업시 전원을 완전히 차단시키고 전원부에 물이 들어가지 않도록 주의

③ 조리

공정명	유해 ․ 위험요인	개선방법(재해예방대책)
밥짓기 (세미기)	회전체에 작업자 신체 접촉으로 인한 끼임 본체 절연 파괴 등으로 누전발생시 감전 세미기 주변 바닥물기로 인한 넘어짐 쌀 등 중량물 취급으로 인한 요통 등 근골격계질환	기기작동중 손을 넣는 등의 불안전한 행동 금지 세미기 주변 경고표지 부착 및 사전교육 실시 청소작업시 전원을 완전히 차단시키고 전원부에 물이 들어가지 않도록 주의 중량물(쌀) 작업 시 2인1조 작업 실시 세미기 주변 물기 제거 미끄럼방지 장화 등 개인보호구 착용

공정명	유해 ․ 위험요인	개선방법(재해예방대책)
밥짓기 (취반기)	호스 및 배관에서 누출된 가스에 의한 화재·폭발 고온의 스팀 접촉에 의한 화상 전기 누전에 의한 감전 취반기 주변 바닥물기로 인한 넘어짐 밥솥 등 중량물 취급으로 인한 요통 등 근골격계질환	가스누설경보기 설치 및 가스누출유무 수신 점검 배관 부식상태 및 밸브 등의 이상유무 확인 취반기 주변 소화기 비치 스팀배관 단열처리 및 스팀라인에 화상주의 경고표지 부착 취반기 접지 실시 및 전원측 누전차단기 설치 밥솥 등 중량물 취급시 2인1조 작업 실시 취반기 주변 물기 제거 보안경 및 미끄럼방지 장화 등 개인보호구 착용
밥짓기 (밥보온고)	뜨거운 내부 열판 접촉에 의한 화상 고온으로 보관중인 밥그릇을 맨손으로 꺼내던 중 화상 전기 누전에 의한 감전 밥 보온고 전선에 걸려 넘어짐	밥보온고의 접지실시 젖은 손으로 플러그 및 스위치 조작 금지 누전차단기(정격감도전류 30mA이하, 작동시간 0.03초 이내) 설치 절연피복 손상여부 확인 화상방지용 장갑 등 적절한 개인보호구 착용 청소작업시 전원을 완전히 차단시키고 전원부에 물이 들어가지 않도록 주의
조리과정(가스테이블)	가스누출로 인한 화재·폭발 조리 중 불이나 뜨거운 음식물에 의한 화상	□ 작업 전 가스 누출여부를 확인 창문을 열어 충분히 환기 콕, 호스 등 연결부의 상태를 확인 가스경보기 설치 - 도시가스 사용 시, 천장으로부터 30cm이내 설치 - LPG 사용 시, 바닥으로부터 30cm이내 설치 □ 작업 중 조리 중 파란 불꽃이 유지되는지 수시 확인 조리 중 방열장갑 등 개인보호구 착용 사용 중 가스가 떨어져 불이 꺼졌을 경우 반드시 연소기의 콕과 중간 밸브를 차단 가스 누설 시 창문과 출입문을 열어 환기를 실시(선풍기나 배기팬 사용금지) □ 작업 후 사용 후 연소기에 부착된 콕과 중간밸브 잠금 다 사용한 가스용기는 반드시 밸브를 잠그고 화기가 없는 곳에 보관

공정명	유해 ․ 위험요인	개선방법(재해예방대책)
조리과정(회전식국솥)	가스 누출시 점화로 인한 화재·폭발 뜨거운 증기, 국, 기름 등 내용물 접촉에 의한 화상 뜨거운 용기본체에 의한 화상 솥에 내용물을 옮기는 과정에서 전도 및 요통	□ 작업 전 가스식 : 가스 누출여부를 확인 스팀식 : 스팀의 과압발생 시 이상압력을 방출시킬 수 있는 안전밸브의 이상 유무 및 봉인상태 확인 회전조절 핸들에 윤활유 투입 작업장 주변 소화기 비치 가스경보기 설치 - 도시가스 사용 시, 천장으로부터 30cm이내 설치 - LPG 사용 시, 바닥으로부터 30cm이내 설치 □ 작업 중 뚜껑을 열거나 응축수를 뺄 때에는 스팀에 의한 화상 주의 작업 시 핸들고정 장치(안전핀)로 솥을 고정 내용물을 배출시 핸들을 서서히 조작 가스 누설 시 차단밸브를 잠그고 창문과 출입문을 열어 환기를 실시(선풍기나 배기 팬 사용금지) 보안경, 방수앞치마, 미끄럼방지 장화 등 개인보호구 착용 중량물 이동시 운반전용 보조기구 사용하거나 2인 1조 작업 실시 □ 작업 후 사용 후 가스 차단밸브 잠금 다 사용한 가스용기는 반드시 밸브를 잠그고 화기가 없는 곳에 보관
조리과정(튀김기)	고온의 기름에 의한 화상 본체 절연 파괴 등으로 누전발생시 감전 사용하는 가스 및 전기에 의한 화재 뜨거운 열기로 인한 온열질환 바닥에 떨어진 기름이나 유증기로 인한 작업 공간 주위의 미끄러짐	작업장 내 충분한 환기 실시 요리재료의 물기를 충분히 뺀 후 작업 실시 튀김작업 시 긴팔 옷을 입고 2중 보호장갑 착용 튀김작업 시 적정한 안전거리 유지 작업 중 휴식 및 물과 소금 비치 튀김기 주변 기름기 수시 제거 보안경, 보호장갑 및 앞치마 등 개인보호구 착용 튀김기 주변 소화기 비치
조리과정(부침기)	가스 누출로 인한 화재·폭발 환기시설 미설치에 따른 일산화탄소 중독 고온의 기름에 의한 화상 바닥 기름기로 인한 미끄러짐	가스누설경보기 설치 및 가스누출유무 수신 점검 배관 부식상태 및 밸브 등의 이상 유무 확인 부침기 주변 소화기 비치 환기시설 설치 및 정상적인 가동 부침 작업 시 긴팔 옷을 입고 2중 보호장갑 착용 부침 작업 시 적정한 안전거리 유지 보안경, 보호장갑 및 앞치마 등 개인보호구 착용

공정명	유해 ․ 위험요인	개선방법(재해예방대책)
조리과정(오븐)	가스 누출로 인한 화재·폭발 고온의 스팀 및 고온의 본체에 의한 화상 오븐의 개방된 문에 의한 부딪힘 바닥 기름기로 인한 미끄러짐	가스누설경보기 설치 및 가스누출유무 수신 점검 배관 부식상태 및 밸브 등의 이상유무 확인 오븐 주변 경고표지 부착 및 사전교육 실시 오븐 주변 소화기 비치 오븐 주변 기름기 수시 제거 보호장갑 및 앞치마 등 개인보호구 착용

④ 운반 및 배식

공정명	유해 ․ 위험요인	개선방법(재해예방대책)
운반 (뜨거운식기)	뜨거운 식기 취급으로 인한 화상 뜨거운 식기 운반 시 전도 중량물 취급으로 인한 근골격계질환	뜨거운 식기 운반 시 손잡이 또는 식기받침대 사용 운반 작업 시 시야확보 한번에 너무 많은 수의 뜨거운 식기운반은 자제 개인보호구(내열장갑) 착용 작업장 바닥 수시 정리정돈 및 물기 제거 중량물 취급 시 보조도구(이동식대차 등)를 사용 25kg이상 중량물 취급 시 2인 이상 협력운반
운반 (덤웨이터)	운반구와 출입문 사이에 신체일부 협착 제어장치의 이상 작동으로 운반구 낙하 와이어로프 절단, 브레이크 고장 등으로 인한 운반구 낙하 초과하중 적재로 인한 운반구 낙하 뜨거운 음식물에 의한 화상 배전반의 전기설비 누전으로 인한 감전	와이어로프 등 체결상태 및 파손여부 확인 운반구 출입문 인터록장치(연동장치) 및 비상정지장치의 작동유무 확인 상·하한 리미트 스위치 작동상태 확인 조작반 정상상태 및 와이어로프 이상 유무 확인 음식물 이동시 보호장갑 착용 인원 탑승금지 및 적재하중 표시 누전차단기(정격감도전류 30mA이하, 작동시간 0.03초 이내) 설치, 접지 실시
배식 (배식대)	보온 유지를 위한 가열부에 의한 화상 뜨거운 식기 취급으로 인한 화상 누전 등으로 인한 감전 젖은 손으로 기계기구 작동 시 감전 배식대 철재 외함 모서리에 찔리거나 베임 바닥 기름기로 인한 미끄러짐 음식 용기를 배식대에 내려놓는 작업 중 배식대 사이에 끼임	뜨거운 식기를 다루기 위해 내열장갑 등 개인보호구 착용 젖은 손으로 플러그 및 스위치 조작 금지 누전차단기(정격감도전류 30mA이하, 작동시간 0.03초 이내) 설치, 접지 실시 절연피복 손상여부 확인 배식대 표면을 매끈하게 샌딩 처리하고 모서리 등은 보호대 부착 배식대 주변을 마른 상태로 유지관리 배식대 교체 시 가급적 안전한 삽입형태로 된 배식대로 교체

⑤ 후처리(세척 및 청소)

공정명	유해 ․ 위험요인	개선방법(재해예방대책)
식기 세척	컨베이어 벨트에 의한 신체 끼임 본체 절연 파괴 등으로 누전발생시 감전 고온의 스팀에 의한 화상	작업 전 비상정지장치, 덮개 및 작동상태 확인 위험부에 대한 접근금지 표지부착 설비 외함에 접지 실시 전원부에는 누전차단기 설치 식기세척기 내부 청소시 전원 차단 설비 문, 외함 등의 날카로운 부위에 보호대 설치
청소 (배기설비)	화학물질의 반복사용 및 장기간 사용으로 인한 습진 및 피부질환 배기후드 청소 시 부적절한 발판 사용으로 추락 기름기 등의 누적으로 인한 화재 배기후드 미작동에 의한 작업자 건강장해 배기후드 내부청소 중 전기설비 누전으로 인한 감전	미끄럼방지장화 등 개인보호구 착용 사용하는 화학물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS) 비치 화학물질의 안전한 사용, 취급, 보관 및 폐기방법 교육실시 배기후드 청소 시 전용 청소용구 및 높이에 적합한 작업발판 사용 배기후드 및 덕트 내 기름기 등 이물질의 주기적인 청소 배기후드 성능에 대한 주기적인 점검(후드 제어속도 : 0.25∼0.5m/s, 덕트 최소이송속도 5∼10m/s) 배기팬 등 전기설비의 접지 실시 및 누전차단기 설치

다. 미화(청소) 업무

소공정명	유해 ․ 위험요인	개선방법(재해예방대책)
화장실 청 소	물기 등 미끄러운 바닥에서 넘어질 위험 이동 중 장애물에 걸려 넘어질 위험 청소도구 운반등 중량물 취급 중 요통위험 청소 중 물 및 습기에 의한 감전위험 세척액, 유기용제에 의한 유해물질 노출 적정 보호구 미착용에 의한 사고위험	미끄러운 장소 작업 사전 안전교육 실시 미끄럼 주의 등 안전보건표지 설치 작업 전, 중, 후 정리정돈(이동통로 확보) 젖은 손 전기 기계기구 조작금지 유해물질 전용 보호구 착용 미끄럼방지 장화 등 위험상황에 맞는 보호구착용
계 단 청 소	물걸레(마대) 작업 중 걸려 넘어짐 계단 청소작업 중 발을 헛디뎌 넘어짐 계단 이동 중 주의력 분산으로 넘어짐 세척액, 유기용제에 의한 유해물질 노출 계단 바닥의 물기 또는 결빙 등에 의한미끌림으로 넘어짐	작업 방법 개선(하행 뒷걸음질 지양) 신체에 맞는 물걸레 길이 선택 작업 중 잡담 금지 청소작업 후 즉시 물기 제거작업 진행 세척액용기(소분기등)의 MSDS 자료부착 물등 중량물 2인 1조 작업
기 타 청 소	물청소용 양동이 운반 중 근골격계질환 높은 유리창 청소 중 발판에서 떨어질 위험 바닥에 흘린 세척액등에 의한 미끌림 위험 고소작업 작업발판에서 떨어질 위험 장시간의 부적절한 자세로의 청소작업 시행으로 근골격계질환 발생위험	고소작업 안전발판 사용 이동식 사다리 사용시 2인 1조 작업 실시 추락위험등 안전보건 경고표지 설치 안전모 등 개인보호구 착용 사다리작업은 단시간 작업용으로 만 사용 작업 전,후 스트레칭 등 스트레칭 체조 실시
쓰레기 분리수거	날카로운 물체 취급으로 베임(찔림) 위험 가스라이터, 휴대용가스통 등 폭발위험 운반 중 개구부에 빠지거나 넘어질 위험 부피가 큰 물체 운반 중 부딪히거나 걸려 넘어질 위험 중량물의 무리한 인력운반으로 인한 요통등근골격계질환 발생 위험	베임 및 찔림방지 개인보호장갑 착용 분리수거용 전용함(봉투) 사용으로 부피 감소 화기용 쓰레기 잔존가스 확인 후 처리 중량물은 인력운반 지양하고 이동대차 사용 쓰레기 보관장소는 화재예방 소화기 비치 쓰레기 보관장소의 정리정돈으로 무너짐 및 걸려 넘어짐 예방조치
정리정돈	청소도구 운반도중 바닥물체에 걸려 넘어짐 청소용 기계기구의 쓰러짐에 의한 끼임 세척액을 덜어 쓰는 소분기 관리미흡에 의한 음용(중독) 또는 오사용 사고 사용된 청소도구의 미 정리로 지나는 행인의 걸려 넘어짐	청소 전, 중, 후 도구 및 주변 정리정돈 실시 세척액등 소분기 경고표지 부착 및 별도보관 기계기구 정리정돈시 쓰러짐 방지조치 실시 청소용구 보관함 관리책임자 지정하여 관리

라. 시설 관리(유지보수)

소공정명	유해 ․ 위험요인	개선방법(재해예방대책)
예 초 작 업	예초기 날 기계에 부착 중 베임 위험 예초작업 중 튀어오른 암석에 맞음 위험 경사면 작업 중 물기, 잡초 등에 미끄러짐 작업 중 예초기 날의 파단으로 맞음 위험 작업 중 회전하는 날에 신체접촉 위험 장시간 사용에 근골격계질환 발생 위험 작업 중 주변사람에게 접촉 할 위험	날 교환 작업 중 베임장지용 보호구 착용 안면보호구, 장화 등 예초기 전용보호구 착용 작업 전, 후 기계 각 부품 이상유무 점검 기계정비 및 부품 교환시 반드시 엔진 정지 작업구간 접근금지 경고표지판 설치 떨림 방지용 장갑 또는 저 진동기계 사용 장시간 작업 금지 및 적정회수의 휴식시간 준수
수 목 관 리 (전지 등)	사다리 작업 중 사다리가 쓰러질 위험 사다리에서 떨어질 위험 사다리 상하 이동 시 미끄러질 위험 전지가위 작업 중 가위가 떨어질 위험 전지가위에 의한 베임 및 찔림 위험 전지된 가지가 떨어지면서 맞을 위험	A형 사다리의 전도방지(아웃트리거) 조치 사다리의 작업 전 신발의 흙 및 물기를 제거 사다리의 발판은 미끄러지지 않는 제품 사용 수공구 및 사용 자재를 사람 또는 사다리에 걸 수 있는 구조의 제품을 사용한다. 2인 1조 작업시 물체의 낙하위험이 없는 위치선택
전기 / 통신	천정 배선작업 용 사다리 작업 중 떨어질 위험 드릴 등 수공구 작업 중 베임 및 찔림 위험 전기 소모품 교체 작업 중 감전위험 장시간 불안전한 자세의 작업으로 근골격계질환 위험	고소작업 시 안전모 등 보호구 착용 사다리 작업 시 2인 1조 작업 시행 사다리 넘어짐 방지를 위한 안전조치(아웃트리거) 장시간 작업 시 중간 휴식 등 스트레칭 실시 전기작업 시 전원차단 조치 및 잠금조치 시행
시 설 관 리 (유지보수)	고소작업 중 사다리에서 떨어질 위험 철제 시설물 보수(용접) 작업 중 화재위험 중량물 이동설치 중 낙하에 의한 맞음 위험 시설물 운반 작업 중 걸려 넘어질 위험 절연 불량 이동 전선 또는 전동기계·기구(드릴, 그라인더) 사용 중 감전위험 미끄러운 바닥 이동 중 넘어질 위험	고소작업 시 안전모 등 보호구 착용 사다리 작업 시 2인 1조 작업 시행 사다리 넘어짐 방지를 위한 안전조치(아웃트리거) 용접작업시 가연물 제거 및 소화기 비치 중량물 운반시 이동대차 또는 2인 1조 작업 전기기계·기구의 작업전 절연상태 등 사전점검 불안전한 상태(습기,기름 등 누출 바닥)즉시조치
기 타 작 업 (인쇄등)	중량물(인쇄물)을 떨어뜨려 발등에 맞을 위험 유기용제(본드 등)에 의한 중독 위험 종이분진 등에 의한 미세먼지 노출 재단기(프레스)의 작동 중 손가락 베임 위험 기계기구 정비작업 중 베임 또는 끼임 위험 칼로 종이 절단 중 손가락 등 베임 위험	중량물 운반은 이동대차 사용 또는 2인 1조 작업 유기용제 및 분진발생 억제를 위한 환기설비 구축 기계의 작동 중 위험억제 안전장치 설치(fail safe) 기계·기구의 정비작업 중 전원차단 조치 후 시행 베임방지 장갑 등 개인 보호구 착용

마. 경비(당직)

공정명	유해 ․ 위험요인	개선방법(재해예방대책)
순회 점검 (주간)	미끄러운 바닥 미 확인으로 넘어짐 위험 개방된 맨홀 등에서 떨어질 위험 밖으로 열리는 출입문에 부딪힐 위험 순찰 중 계단에서 발을 헛디뎌 넘어질 위험	순찰 시 작업장 상황 사전파악 후 진입 개방된 맨홀 및 추락위험지역 접근금지조치 실시 출입문의 걔폐방향 사전숙지 후 점검 순찰 중 잡담 및 주의력 분산 행동 금지
순회 점검 (야간)	어두운 조명으로 순찰 중 넘어짐, 부딪힘 위험 출입문의 문턱에 걸려 넘어질 위험 냉,난반기 오조작에 의한 화재위험 야간 전원 조작시 감전 위험 수면장애, 불규칙한 생활 및 무리한 근무 등으로 인한 질병(뇌·심혈관)발생 위험 단독 순회 순찰에 의한 사고 및 비상사태 대체 미흡	점검장소 충분한 조명확보(손전등, 실내전원ON) 순찰 중 서두르지 않고, 위험 사항 파악 후 진입 난방기를 과열상태로 장시간 방치 금지 (장시간 순찰작업시 난방기 적정상태로 조절) 전기 분전반등 확인 점검시 전원차단(OFF) 후 시행 작업 전 충분한 휴식 및 무리한 근력 작업 지양 단독순찰 작업시 비상용 무전기, 휴대전화등 통신기기 휴대기준 준수
잠금 및 해제	이른 아침 바닥의 습기로 의한 넘어질 위험 열쇠 꾸러미 등이 떨어져 발등에 맞을 위험	계절적 위험사항(습기, 서리)에 맞는 보호구 착용 수공구 및 열쇠꾸러미 등 신체에 걸 수 있는 작업벨트 사용으로 작업 중 떨어짐 예방
출 입 통 제 (민원인)	기관(학교) 정문 개폐 작업 중 끼일 위험 주차 및 출차 차량의 부주의로 부딪힐 위험 가스총 오 격발에 의한 유해가스 흡입 위험 민원인과 신체적 접촉에 의한 부상 위험	대형 출입문 개·폐작업 전 끼임위험 교육실시 차량 및 민원인 출입상황 처리 매뉴얼 교육실시 경비용 기자재 수시점검 및 안전장치 확인 철저 민원인 상대 감정적 응대 지양 및 상급자 보고 등 상황에 맞는 대처방법 교육실시

바. 통학 보조

■직종별 유해요인 및 개선대책 예시(안) 참조시 안내사항■

직종별 위험성평가표 작성시 해당 예시(안) 참조하여 작성

유해요인 및 개선대책(예시)은 학교 상황에 맞게 적용(내용을 추가,삭제,변경할 수 있음)

업무수행중 실질적 발생위험이 있는 내용에 대해 작성

공정명	유해 ․ 위험요인	개선방법(재해예방대책)
운 전 및 차량관리	차량 제동장치 및 조향장치 불량으로 사고위험 장시간 운전으로 피로 및 졸음에 의한 사고위험 경사로의 주,정차 시 아래로 굴러갈 위험 차량 급제동에 의한 학생들이 넘어질 위험 차량의 보조원 또는 학생의 부딪힐 위험 차량의 창문 및 출입문 조작 중 끼일 위험	운행전 차량의 상태를 확인 점검 운행 중 주기적인 휴식시간 또는 스트레칭실시 운행 중 제한속도 및 교통법규를 준수 경사로 주, 정차 시 고임목 등 안전조치실시 차량 후진 시 후방의 안전여부 확인 후 후진 차량 내 조작 시 위험 사항의 안전보건표지 부착
승 차 보 조	차량의 출발 또는 정차 중 넘어질 위험 출입문이 닫히기 전 차량의 출발로 떨어질 위험 학생을 들어서 승차 도움 중 넘어질 위험 학생의 돌발행동에 넘어지거나 부딪힐 위험 승차한 학생의 좌석 배치 중 넘어질 위험 승차 완료 후 출입문 닫을 때 손가락 끼일 위험	차량이 완전히 정차할 때까지 좌석에 앉는다. 학생을 들어 올릴 경우, 낮은 자세와 무릅을 이용하고, 몸에 밀착하여 들어올린다.(적정자세 유지) 승차작업 전 학생 및 보조원의 안전교육을 한다 차량에 승차한 학생은 반드시 안전벨트를 착용 급하게 승차하지 말고, 천천히 문을 닫는다. 문들 닫을 때에는 문을 여닫는 손의 반대편 손은 손잡이를 잡고 문을 닫는다.
하 차 보 조	차량이 정차하기 전 일어서 넘어질 위험 하차장소의 경계석 등에 걸려 넘어질 위험 차량 하차 시 후방의 차량 등에 의한 사고 하차 된 학생들의 교통 지도 중 교통사고 학생들이 급하게 승,하차 도중 넘어질 위험 학생의 하차 도움 중 근골격계질환 발생위험	차량의 정차 확인 후 자리에서 일어서도록 교육 하차장소의 장애물이 여부 확인 후 출입문 개방 하차시 안전지대 정차 및 후방의 교통상황 확인 하차 된 학생의 횡단보도 등 건널목 지도 시 후방교통상황 확인 및 교통신호(신호등)를 준수 하차 전 학생의 하차순서(시간 등) 지도한다. 학생 또는 중량물에 따라 2인 1조의 도움으로 넘어짐 및 근골격계질환 발생을 예방

★	위험성평가표 서식변경에 따른 작성방법 안내 1

➀ 2024년 위험성평가표(기존 서식)

연번	세부 작업	개선 전 위험도				개선 후 위험도						확인 (날자)
		유해·위험 요인	중대성	가능성	위험성	개 선 방 법	중대성	가능성	위험성	개선 기한	담당자
1	밥짓기 (세미기,취반기,중량물)	취반기 고온의 스팀 접촉에 의한 화상	2	2	6	스팀배관 단열처리 및 스팀라인에 화상주의 경고표지 부착	2	1	2	즉시	유관순
		취반기 밥솥을 급하게 꺼내던 중 화상	3	2	6	화상방지용 장갑 등 개인보호구 지급 및 착용	3	1	3	즉시

➀위험요인은 그대로

③위험성이

개선된 경우

②전년 개선방법 계속시행

➁ 2025년 위험성평가표(변경 서식)

연번	세부 작업	개선 전 위험도					개선 후 위험도					담당자
		유해·위험 요인	기존(현재)의 안전조치	중대성	가능성	위험성	개 선 방 법	중대성	가능성	위험성	개선 기한
1	밥짓기 (세미기,취반기,중량물)	취반기 고온의 스팀 접촉에 의한 화상	스팀배관 단열처리 및 위험구간에 화상주의 경고표지 부착	2	1	2
		취반기 밥솥을 급하게 꺼내던 중 화상	화상방지용 장갑 등 개인보호구 지급 및 착용	3	1	3

개선방법 없음

(공백으로 비운다)

※ 1.위험성(추정)=중대성×가능성    2. 개선기한 : 위험성(1~3)=④현상유지,   위험성(4)=개선,    위험성(6~9)=즉시개선

<표시줄 설명>

➀ 위험요인 변경없음: 위험사항에 대한 위험성이 ‘0’ 아닌 경우는 계속 평가 대상임

② 기존(현재)의 안전조치: 전년도 개선방법을 위험성평가를 하는 시점에도 같은 안전조치를 시행 하고 있다는 내용

③ 전년도 위험성평가 결과에 대한 개선방법을 이행했을 경우, 위험성 감소가 달성되었다고 판단한 경우

④ 개선된 위험성이 ‘3’이하 임으로, 당해연도는 기존(현재)의 안전조치를 현상유지(계속시행)하고 추가로 개선방법이 없음

★	위험성평가표 서식변경에 따른 작성방법 안내 2

평가대상공정	조리업무	주요 위험요인	넘어짐, 베임, 부딪힘(맞음), 끼임, 감전, 화상, 근골격계질환 등

연번	세부 작업	개선 전 위험도					개선 후 위험도					담당자
		유해·위험 요인	기존(현재)의 안전조치	중대성	가능성	위험성	개 선 방 법	중대성	가능성	위험성	개선 기한
1	밥짓기 (세미기,취반기,중량물)	취반기 밥솥을 급하게 꺼내던 중 화상	화상방지용 장갑 등 개인 보호구 지급 및 착용	3	1	3
		취반기 고온의 스팀 접촉에 의한 화상	스팀배관 단열처리 및 위험 구간에 화상주의 경고표지 부착	2	1	2
		조리된 밥솥을 꺼내던 중 어깨 또는 허리를 다칠 위험	이동대차를 사용하여 운반 거리 최소화 작업 진행	2	2	4	3단 취반기의 3층 밥솥을 꺼낼 경우 반드시 2인 1조로 실시	2	1	2	상시	전 조리원
2	설거지 / 청소	식기세척기 작동 중 손 또는 손가락 등 끼일 위험	세척기 투입구에 비상정지 스위치 설치 및 교육실시	2	1	2
		청소 마무리를 위해 뜨거운 물을 운반 또는 뿌리던 중 화상	뜨거운 물 사용 전 주변 상황 확인 철저	3	2	6	뜨거운 물 사용 작업자는 긴 앞치마 및 긴 고무장갑 착용	3	1	3	1주일내	전 조리원
		배수로 청소작업 중 덮개 열림 으로 이동 간 넘어짐 위험	청소 마무리 시간 즈음에 실시하여 위험사항 최소화	3	1	3	배수로 작업 중 배수로 덮개 열림 구간을 최소화 하여 진행	2	1	2	상시	조리사

개선 전 위험성이

‘3’ 이하 이므로 현재의 안전조치로 현상유지 하며

개선방법 미작성

※ 1.위험성(추정)=중대성×가능성     2. 개선기한 : 위험성(1~3)=현상유지,  위험성(4)=개선,  위험성(6~9)=즉시개선

개선 전 위험성이 ‘3’ 이하 이지만,

위험성을 낮출수 있는 개선안이 있을 경우

추가 개선방법 수립가능

<개선 서식 안내>

■ 위험성평가는 현재의 위험성을 예측하고, 관리 가능한 범위(현재의 안전조치)로

유지하는데 그 목적이 있다.

1. 전년도의 위험성평가에서 개선방법에 의한 위험성이 ‘3’ 이하로 유지된다고 판단되면, 당해연도 위험성평가는 위험성이

낮춰졌기 때문에 추가적인 개선대책 없이 전년도의 개선방법을 ‘기존(현재)의 안전조치’로 현상유지 한다.

<서식 1>

2025년 위험성 평가표

< 교 직 원 >

2025.   00.   00.

0000학교

1	(교직원)업무 위험성평가 개요

□  위험성평가 대상 : 000학교 (교직원)업무 전반

□  위험성평가 종류 : (최초, 정기, 수시) 위험성평가

□  위험성평가 실시 시기 : 2025.  00.  00.

□  위험성평가 실시 참여자

- 관 리 감 독 자 : 학 교 장   김 0 0  (서명)

- 분임관리감독자 : [교 감]    이 0 0  (서명)

- 업 무 담 담 자 : [교 사]    박 0 0  (서명)        [교 사]    강 0 0  (서명)

[교 사]    최 0 0  (서명)        [교 사]    강 0 0  (서명)

[교 사]    정 0 0  (서명)        [교 사]    정 0 0  (서명)

2	교직원업무 위험성평가표1 [서식 일부 변경]

평가대상	교직원	주요 위험요인	화재, 넘이짐, 낙하물, 부딛힘

연번	세부 사항	개선 전 위험도					개선 후 위험도
		유해·위험 요인	기존(현재)의 안전조치	중대성	가능성	위험성	개 선 방 법	중대성	가능성	위험성	개선 기한	담당자
1	일반	예) 겨울철 교실내 개인온열기구로 인한 전기화재 발생	예) 회의시 안전사항 지속적 안내 (현재사항유지)	3	1	3	빈칸
		예) 교내 이동시 빙판길 넘어짐	예) 결빙상태확인후 염화칼슘살포	2	1	2	빈칸
		예) 학교비품운반도중 계단에서 넘어짐	예) 2인1조 운반(지속적인 교육실시)	2	1	2	빈칸
		예) 학교증축공사구간 통행중 낙하물에 의해 맞음 사고발생	예) 안전시설설치요구 및 통행로 변경	3	1	3	빈칸
		예) 학교주차장 이동도중 후진하는 차량 과 부딛힘 사고	예) 교내안전사항 지속적으로 교육실시	3	1	3	빈칸
		예) 교내 복도 이동중 미끄러짐으로 인한 넘어짐 사고 발생	예) 바닥청소시 물기제거 확인	2	1	2	빈칸
2	과학실	예) 실습도중 화학물질이 눈에 들어감	예) 실습에 필요한 안전보호구 비치 및 착용	2	1	2	빈칸
		예) 실험도중 화학반응으로 인한 화재 발생	예) 가까운곳에 특수소화기등 안전용품비치	3	1	3	빈칸
		예) 보안경,마스크등 보호구 미착용으로 인한 사고발생	예) 보호구비치여부 및 착용여부 확인	2	1	2
		예) 실험후 뒷정리도중 폐약품이 유출되 어 피부접촉 및 흡입	예) 폐약품은 전용보관함에 보관하며, 개인보호구 착용후 작업실시	3	1	3	빈칸
		예) 수은온도계관련 실험도중 수은누출로 인한 접촉 및 흡입	예) 수은온도계 보관시 전용밀폐함에 보관관리 실시	3	1	3	빈칸

※ 1.위험성(추정)=중대성×가능성     2. 개선기한: 위험성(1~3)=현상유지, 위험성(4)=개선, 위험성(6~9)=즉시개선

2	교직원업무 위험성평가표2 [서식 일부 변경]

평가대상	교직원	주요 위험요인	호흡기, 감전, 화재, 끼임, 넘어짐, 우울증

연번	세부 사항	개선 전 위험도					개선 후 위험도
		유해·위험 요인	기존(현재)의 안전조치	중대성	가능성	위험성	개 선 방 법	중대성	가능성	위험성	개선 기한	담당자
3	산업 실습 교육	예) 용접실습실의 환풍기가 고장난 상태 로 방치되어 배기상태 불량	예) 고장난 환풍기 즉시교체	2	1	2
		예) 실습작업도중 손상된 전기피복선에 감전사고 발생	예) 손상된 피복선 즉시교체	3	1	3
		예) 가연성물질 주변에서 작업도중 불꽃 이 옮겨붙어 화재발생위험	예) 작업주변 가연성물질 격리, 소화기비치	3	1	3
		예) 각종 산업기계 작동중 손가락 또는 신체 일부 끼임사고	예) 작동전 예방교육 및 기계의 안전장치 정상작동여부 확인	2	1	2
		예) 실습도중 날카로운 부위에 신체 베임 사고발생	예) 베임위험이 있는 실습인 경우 보호장갑 등 안전보호구 착용 및 비치완료	1	3	3
		예) 유증기 및 휘발성액체로 인한 폭발사고	예) 밀폐작업여부 및 환기장치가동여부 확인	3	1	3
4	특수 교육	예) 학생지도과정중 돌발사고로 인한 넘어짐(부딛힘)	예) 현상태유지	2	1	2
		예) 통학실무사 방과후 통학지도를 하던 도중 차량계단에서 넘어짐	예) 차량이동중에 대한 안전교육 실시	2	1	2
		예) 통학차량 승,하차시 문틈에 손가락 끼임사고	예) 출입문주위에 안전표지(끼임방지)부착	2	1	2
5	-방과 후교실 -심리 상담등 -청소년 수련장	예) 학부모 상담과정중 과도한 스트레스로 인한 우울증	예) 해당교사의 상담프로그램 운영등	2	1	2
		예) 해양실습 및 청소년 수련과정중 선박 탑승시 흔들림에 의한 넘어짐등	예) 위험도가 낮아 현재상태유지(교육실시등)	2	1	2
		예) 해양실습과정중 갑작스런 심장마비로 인한 물놀이 사고	예) 충분한 스트레칭 및 비상메뉴얼 확인	2	1	2
		예) 수영장 교육과정중 실내 이동중 미끄 러짐으로 인한 넘어짐사고 발생	신규위험	2	2	4	예) 필요시 미끄럼방지슈즈착용 및 안전표지판 설치등	2	1	3	1주일 이내	김행정

※ 1.위험성(추정)=중대성×가능성     2. 개선기한: 위험성(1~3)=현상유지, 위험성(4)=개선, 위험성(6~9)=즉시개선

<서식 1>

2025년 위험성 평가표

< 식 생 활 관 >

2025.   00.   00.

0000학교

1	[식생활관] 위험성평가 개요

□  위험성평가 대상 : 0000학교 급식업무 전반

□  위험성평가 종류 : (최초, 정기, 수시) 위험성평가

□  위험성평가 실시 시기 : 2025.  00.  00.

□  위험성평가 실시 참여자

- 관리감독자 : 학 교 장    김 0 0  (서명)

- 분임관리감독자 : 영양(교)사  이 0 0  (서명)

- 조리종사원 : 조 리 사    박 0 0  (서명)

:  조 리 원    최 0 0  (서명),    조 리 원   윤 0 0  (서명),    조 리 원   한 0 0  (서명)

:  조 리 원    정 0 0  (서명),    조 리 원   장 0 0  (서명),    조 리 원   신 0 0  (서명)

:  조 리 원    강 0 0  (서명),    조 리 원   임 0 0  (서명),    조 리 원   서 0 0  (서명)

:  조 리 원    조 0 0  (서명),    조 리 원   오 0 0  (서명),    조 리 원   권 0 0  (서명)

2	식생활관 공정별 위험성평가표1 (서식 일부 변경)

평가대상공정	가. 식재료 검수 및 전처리	주요 위험요인	근골격계질환, 베임, 끼임, 넘어짐

연번	세부 작업	개선 전 위험도					개선 후 위험도
		유해·위험 요인	기존(현재)의 안전조치	중대성	가능성	위험성	개 선 방 법	중대성	가능성	위험성	개선 기한	담당자
1-①	자재 검수	예) 의자 등을 밝고 올라가 물건을 꺼내거나 쌓는 중 떨어짐	예) 사다리(발판)작업 시 2인1조 작업 실시(안전교육등 실시)	2	1	2	빈칸
1-②	전처리 (칼, 절단기,믹서기,중량물)	예) 칼에 손이나 손가락 등을 베임	예) 절단, 다듬기, 뼈 발라내기를 할 때는 자신의 몸 바깥쪽으로 절단	2	1	2	빈칸
		예) 야채를 절단기에 투입작업 시 장갑과 함께 손이 감김	예) 절단기 사용 시 고무장갑, 면장갑 등의 착용금지	3	2	6	절단기에 부착된 안전장치 작업전 정상작동 여부 확인 또한 전용 투입구를 사용하도록 안전교육 실시	3	1	3	상시	유관순
1-③	자재 운반 (이동 대차)	예) 작업장 바닥의 돌출부위 또는 트렌치 등에 이동대차가 걸려 넘어짐	예) 작업장의 바닥 돌출부, 요철부, 배수로 덮개 설치상태 등을 미리 점검	2	1	2	빈칸

※ 1.위험성(추정)=중대성×가능성     2. 개선기한: 위험성(1~3)=현상유지, 위험성(4)=개선, 위험성(6~9)=즉시개선

2	식생활관 공정별 위험성평가표2 (서식 일부 변경)

평가대상공정	나. 조리, 배식준비	주요 위험요인	넘어짐, 베임, 부딪힘(맞음), 끼임, 감전, 화상, 근골격계질환 등

연번	세부 작업	개선 전 위험도					개선 후 위험도
		유해·위험 요인	기존(현재)의 안전조치	중대성	가능성	위험성	개 선 방 법	중대성	가능성	위험성	개선 기한	담당자
2-①	밥짓기 (세미기,취반기,중량물)	예) 취반기 고온의 스팀 접촉에 의한 화상	예) 스팀배관 단열처리 및 스팀라인에 화상 주의 경고표지 부착	3	1	3	빈칸
		예) 고온상태 밥솥을 맨손으로 꺼내던 중 화상	예) 고무장갑착용 및 맨살이 노출이 안되도록 관리 철저	2	1	2	빈칸
2-②	음식 조리 (중량물,이동대차)	예) 오븐기 사용시 뜨거운 내부 열판 접촉에 의한 화상		2	2	4	내부에 뜨거운 열판을 꺼낼 시 오븐전용 장갑을 사용하여 화상사고 방지	1	2	2	즉시	유관순
2-③	튀김류 (튀김기,국솥, 오븐)	예) 바닥에 떨어진 기름이나 유증기로 인한 작업 공간 주위의 미끄러짐	예) 유출된 기름기 즉시 제거 및 주변전파	2	1	2	빈칸
		예) 고온의 기름에 의한 화상	예) 튀김작업 시 긴팔 옷을 입고 2중 보호 장갑 착용	2	2	4	기름이 많이 튀는 재료를 사용 시 안면보호구등 개인보호구 착용(추가조치)	2	1	2	즉시	홍길동
		예) 뜨거운 열기로 인한 온열질환	예) 작업 중 휴식 및 물과 소금 비치(섭취). 실내 공기순환 냉방장치 가동	3	1	3	빈칸

※ 1.위험성(추정)=중대성×가능성     2. 개선기한: 위험성(1~3)=현상유지, 위험성(4)=개선, 위험성(6~9)=즉시개선

2	식생활관 공정별 위험성평가표3 (서식 일부 변경)

평가대상공정	나. 조리, 배식준비	주요 위험요인	넘어짐, 베임, 부딪힘(맞음), 끼임, 감전, 화상, 근골격계질환 등

연번	세부 작업	개선 전 위험도					개선 후 위험도
		유해·위험 요인	기존(현재)의 안전조치	중대성	가능성	위험성	개 선 방 법	중대성	가능성	위험성	개선 기한	담당자
2-④	무침 반찬 (조리기구,양념,중량물)
2-⑤	국 등 (국솥,이동대차)	예) 국솥의 뜨거운 증기, 국, 기름 등 내용물 접촉에 의한 화상	예) 작업 시 핸들고정 장치(안전핀)로 솥을 고정	2	1	2	빈칸
2-⑥	배식 (배식대,이동대차,중량물)	전용운반대차를 이용한 식판 및 기타 식자재 운반도중 발등에 떨어짐 사고	식판의 경우 불규칙하게 쌓지 않고 식자재운반시 전용운반대차 사용	2	1	2	빈칸

※ 1.위험성(추정)=중대성×가능성     2. 개선기한: 위험성(1~3)=현상유지, 위험성(4)=개선, 위험성(6~9)=즉시개선

2	식생활관 공정별 위험성평가표4 (서식 일부 변경)

평가대상공정	다. 설겆이, 청소	주요 위험요인	넘어짐, 베임, 부딪힘(맞음), 끼임, 감전, 화상, 근골격계질환 등

연번	세부 작업	개선 전 위험도					개선 후 위험도
		유해·위험 요인	기존(현재)의 안전조치	중대성	가능성	위험성	개 선 방 법	중대성	가능성	위험성	개선 기한	담당자
3-①	설거지 (식기세척기,이동대차,중량물)	예) 식기세척기 사용시 컨베이어에 끼임사고 발생	예) 식기세척기에 긴급정지버튼 설치 및 정상작동상태 확인	2	2	4	식기세척기에 규격 조리기구외 임의투입금지 안전교육실시(추가조치사항)	2	1	2	상시	김조리
3-②	잔반 처리등 (중량물)
3-③	청소 (후드,조리기계·기구,바닥면,배수로)	예) 후드청소 중 사다리가 넘어저 떨어질 위험	예) 2인1조 작업으로 사다리가 넘어지지 않도록 잡는 작업방법 개선	3	1	3	빈칸

※ 1.위험성(추정)=중대성×가능성     2. 개선기한: 위험성(1~3)=현상유지, 위험성(4)=개선, 위험성(6~9)=즉시개선

<서식 1>

2025년 위험성 평가표

< 시설,미화,당직,통학 >

2025.   00.   00.

0000학교

1	(시설,미화,당직,통학)업무 위험성평가 개요

□  위험성평가 대상 : 0000학교 (       )업무 전반

□  위험성평가 종류 : (최초, 정기, 수시) 위험성평가

□  위험성평가 실시 시기 : 2025.  00.  00.

□  위험성평가 실시 참여자

- 관 리 감 독 자 : 학 교 장    김 0 0  (서명)

- 분임관리감독자 : [행정실장, 교감]  이 0 0  (서명)

- 업 무 실 무 자 : (시설관리, 청소, 경비, 통학)    박 0 0  (서명)

(시설관리, 청소, 경비, 통학)    최 0 0  (서명)

(시설관리, 청소, 경비, 통학)    정 0 0  (서명)

(시설관리, 청소, 경비, 통학)    강 0 0  (서명)

(시설관리, 청소, 경비, 통학)    조 0 0  (서명)

2	청소업무 위험성평가표 (서식 일부 변경)

평가대상공정	청소업무 전반	주요 위험요인	넘어짐, 베임, 끼임, 유해물질 노출, 근골격계질환 등

연번	세부 작업	개선 전 위험도					개선 후 위험도
		유해·위험 요인	기존(현재)의 안전조치	중대성	가능성	위험성	개 선 방 법	중대성	가능성	위험성	개선 기한	담당자
1-①	화장실 청소	예) 물기 등 미끄러운 바닥에서 넘어질 위험	예) 미끄럼방지 장화등 보호구 착용	2	1	2	빈칸
		예) 세척액(유기용제)에 의한 유해물질 노출	예) 유해물질 전용 소분기 사용 및 보호구 착용	2	1	2	빈칸
1-②	계단 및 복도 청소	예) 계단 청소작업 중 발을 헛디뎌 넘어질 위험	예) 작업 진행방향 개선한다 (뒷걸음질 지양하고, 아래에서 위로)	3	1	3	빈칸
		예) 계단의 물기 또는 결빙 등에 의한 미끌림으로 넘어질 위험	예) 계단청소 완료 후 즉시 물기 제거시행 결빙구간 확인 시 제거조치후 작업실시	3	1	3	빈칸
1-③	쓰레기 분류	예) 날카로운 물체 취급으로 베임 및 찔림위험		2	2	4	예) 베임 및 찔림방지용 보호장갑 착용	2	1	2	1주일이내	홍길동
		예) 중량물 운반으로 요통 등 근골격계질환 발생위험	예) 중량물은 이동대차를 사용하여 운반한다	1	2	2	빈칸

※ 1.위험성(추정)=중대성×가능성     2. 개선기한: 위험성(1~3)=현상유지, 위험성(4)=개선, 위험성(6~9)=즉시개선

3	시설관리 위험성평가표 (서식 일부 변경)

평가대상공정	시설관리업무 전반	주요 위험요인	넘어짐, 베임, 부딪힘(맞음), 끼임, 감전, 화상, 근골격계질환 등

연번	세부 작업	개선 전 위험도					개선 후 위험도
		유해·위험 요인	기존(현재)의 안전조치	중대성	가능성	위험성	개 선 방 법	중대성	가능성	위험성	개선 기한	담당자
2-①	수목 관리	예) 예초기 날 교체작업 중 베임 위험	예) 날 교체작업시 반드시 엔진을 정지시킨 후 교체작업을 할 수 있도록 교육 및 안내	2	1	2	빈칸
		예) 예초작업 중 튀어오른 돌에 맞은 위험	예) 예초기 전용커버 및 안면보호구 착용	2	1	2	빈칸
		예) 사다리에서 작업 중 넘어질 위험	예) 사다리의 전도방지(아웃트리거) 조치	3	1	3	예) 2m이상 작업시 2인1조 작업실시 (추가안전조치)	1	2	2	즉시	유관순
2-②	시설 관리 / 전기 / 통신	예) 고소작업 중 사다리에서 떨어질 위험	예) 사다리의 전도방지(아웃트리거) 조치	3	1	3	예) 고소작업시 2인1조 작업실시 (추가안전조치)	3	1	3	즉시	홍길동
		예) 그라인더 사용중 날이 파손되어 신체를 가격함	예) 그라인더에 부착된 안전덮개 여부 확인후 작업	2	2	4	예) 그라인더 사용시 안면보호구 추가 착용 후 작업(추가조치사항)	1	2	2	즉시	홍이동
		예) 전선 또는 공구(드릴,그라인더 등)의 절연 불량상태로 사용 시 감전위험	예) 전기 기계·기구의 작업전 절연상태 등 사전 안전점검 실시	2	1	2	빈칸
		예) 교실내 형광등 교체작업을 위해 책상위로 올라가 작업하던중 추락	예) 전용 A형사다리를 사용하고 2인1조로 작업실시	3	1	3	빈칸
2-③	기타 작업	예) 교문에 설치된 현수막을 철거 하기 위해 작업중 추락	없음(신규위험)	3	2	6	예) 고소작업 전용 컷팅기를 사용 하여 지상에서 작업실시(신규위험)	1	2	2	상시	김행정
		예) 유기용제(본드) 또는 미세먼지 (종이분진)에 노출 위험	예) 개인보호구(방진마스크)를 사용하여 노출방지	2	1	3	빈칸

※ 1.위험성(추정)=중대성×가능성     2. 개선기한: 위험성(1~3)=현상유지, 위험성(4)=개선, 위험성(6~9)=즉시개선

4	경비업무 위험성평가표 (서식 일부 변경)

평가대상공정	경비업무 전반	주요 위험요인	넘어짐, 부딪힘(맞음), 끼임, 감전, 화상 등

연번	세부 작업	개선 전 위험도					개선 후 위험도
		유해·위험 요인	기존(현재)의 안전조치	중대성	가능성	위험성	개 선 방 법	중대성	가능성	위험성	개선 기한	담당자
3-①	순회 점검 (주간)	예) 미끄러운 바닥 미 확인으로 넘어질 위험	예) 순찰 시 작업장 상황 사전파악 후 진입	2	1	2	빈칸
		예) 개방된 맨홀 등으로 떨어질 위험	예) 추락위험지역 접근금지조치 실시	3	1	3	빈칸
3-②	순회 점검 (야간)	예) 어두운 조명으로 순찰 중 장애물에 걸려 넘어지거나 부딪힐 위험	예) 점검장소의 충분한 조명확보 (실내전원 ON, 점검용 손전등)	2	1	2	빈칸
		예) 단독 순회순찰에 의한 사고 및 비상 사태시 대체 미흡	예) 단독순찰 시 비상용 무전기, 휴대전화등 통신기기 휴대기준 준수	3	1	3	빈칸
		예) 이른 아침 바닥의 습기로 인한 넘어짐 위험	예) 종류별 개인보호구 지급비치 (상화에 맞는 보호구 사용	3	1	3	빈칸
3-③	출입 통제 (민원인)	예) 학교정문 개폐작업 중 끼일 위험	예) 대형 출입문 개,폐작업 전 끼일 위험(위험포인트) 교육실시	2	1	2	빈칸
		예) 민원인과 신체적 접촉에 의한 부상	예) 민원인 상대 감정적 응대 지양교육 및 상급자 보고등 상황에 맞는 대처 교육실시	2	1	2	빈칸

※ 1.위험성(추정)=중대성×가능성     2. 개선기한: 위험성(1~3)=현상유지, 위험성(4)=개선, 위험성(6~9)=즉시개선

5	통학보조업무 위험성평가표 (서식 일부 변경)

평가대상공정	통학보조업무 전반	주요 위험요인	넘어짐, 부딪힘(맞음), 끼임, 근골격계질환 등

연번	세부 작업	개선 전 위험도					개선 후 위험도
		유해·위험 요인	기존(현재)의 안전조치	중대성	가능성	위험성	개 선 방 법	중대성	가능성	위험성	개선 기한	담당자
4-①	운전 및 차량 점검	예) 차량의 급제동에 의한 넘어질 위험	예) 운행 전 차량의 상태 확인점검	2	1	2	빈칸
		예) 경사로 주,정차시 아래로 굴러갈 위험	예) 경사로 주, 정차시 고임목 설치	3	1	3	빈칸
4-②	승차 보조	예) 승차완료 후 출입문 닫을 때 손가락이 끼일 위험	예) 차량의 문을 닫을 때에는 문을 여닫는 손의 반대편 손은 손잡이를 잡는다	3	1	3	빈칸
		예) 출입문이 닫히기 전 차량의 출발로 떨어질 위험	예) 차량의 문 닫힌 다음 운행을 시작(운전원과의 의사소통 후 출발)	3	1	3	빈칸
4-③	하차 보조	예) 차량이 정차하기 전 일어서 넘어질 위험	예) 차량이 완전히 정지 후 일어선다(안전보건교육 실시)	2	1	2	빈칸
		예) 하차장소의 경계석 등에 걸려 넘어질 위험	예) 하차장소의 장애물 여부 확인 후 출입문 개방	2	1	2	빈칸
		예) 하차 중 후방의 차량에 의한 사고	예) 안전지대 정차 및 후방의 교통상황을 확인	3	1	3	빈칸

※ 1.위험성(추정)=중대성×가능성     2. 개선기한: 위험성(1~3)=현상유지, 위험성(4)=개선, 위험성(6~9)=즉시개선